**浙江金苑培训中心**

**汇丰大厦11层家具项目采购公告**

**一、项目概况**

**（一）、项目名称**

汇丰大厦11层家具采购项目。

**（二）、项目内容**

汇丰大厦11层家具，质保期十年。

**二、采购方式**

 公开招标。

**三、采购需求**

依据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，针对项目内容对汇丰大厦11层家具进行采购，确保十年周期内所采购的家具完好有效。

**四、供应商资质要求**

各报价单位必须是国内注册的独立法人且具有合法营业执照与相应家具生产资质，本项目不接受联合体投标。

**五、勘察**

各报价单位自行勘察。联系人：张老师，86739386

**六、投标文件及相关要求**

（一）投标文件包括报价文件和资信商务技术文件，应为书面形式，一式三份；投标文件必须密封加盖密封章，且不得涂改，如有涂改必须在涂改处由授权代表签字并加盖单位公章；投标文件中应含有针对本项目的详细、完整的组织实施方案和售后服务方案。

（二）投标文件递交截止时间：2021年5月20日9时（北京时间），逾期递交的或不符合规定的投标文件恕不接受。

（三）投标文件递交地点：杭州市钱塘区学源街118号汇丰大厦3层311室 联系人：张老师 电话：86739386

（四）开标时间：2021年5月20日9时30分（北京时间）

（五）开标地点：杭州市钱塘区学源街118号汇丰大厦3层会议室

（六）投标文件属下列情况之一的，不予接受或取消资格：

1.投标文件未密封或未加盖公章或无法定代表人（授权代理人）签字、盖章的；

2.未按本公告要求提供合格的资格证明的；

3.无法人代表身份证明书、法定代表人出具的授权委托书的；

4.投标文件未按本公告要求编写，或未按规定报价，或方案、规格、技术标准明显不符合本公告要求的；

5.投标文件附有采购方不能接受的条件的；

6.未全部响应本公告规定的实质性要求的。

**七、有效报价**

本项目限价23万。符合第八条投标文件全部要求；不高于限价的，为有效报价。报价应包含与本项目相关的全部费用。

**八、中标与公示**

评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，其他情况由采购方视情况另行商定。

中标单位将在外网上予以公示七天。

**九、合同签订**

公示结束后7天内签订合同。遇不可抗力可适当延期。

**十、具体实施响应要求**

家具正常运行中发生损坏时，乙方接到甲方通知后在8小时内派技术人员到现场检修，甲方配合。

当接到故障突击抢修通知后，应在4小时内安排人员到位进行紧急抢修，一般故障立即排除，严重故障24小时内修复。遇不可抗力可适当延期。

**十一、验收标准**

所采购的家具在安装调试后运行正常1个月。

**十二、付款条件与方式**

本项目无预付款。全部货物安装完毕并验收合格后支付合同全款；履约保证金为合同全款的5%，中标方应在合同签订后7天内向采购单位支付履约保证金，履约保证金验收合格满一年质保期后1个月内无息退还。

**十三、新冠肺炎疫情防控要求**

各投标单位应严格遵守国家、省、市、区及我单位新冠肺炎疫情防控相关要求。若出现违反，我单位将取消其报价（中标）资格并保留追责权利。

**十四、解释**

本公告由浙江金苑培训中心负责解释，联系人：王老师，86739389

**十五、采购清单**

|  |
| --- |
| **汇丰大厦11层家具** |
| **序号** | **区域名称** | **产品名称** | **图片** | **规格尺寸（mm）** | **材质说明** | **数量** | **单价** | **总价** |
| **套房共计1间** |
| 1 | 套房区域 | 床箱 |  | 2000\*2000\*350 | 1、基材：“大亚”、“福人”、“丽人”、“千年舟”等品牌优质环保多层板，厚度18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³（检测方法按GB 18580-2017），挥发性有机物释放量≤0.4mg/m²·h（72h）（检测方法按HJ 571-2010)。 2、贴 面：黑胡桃、白蜡木、橡木木皮等天然木皮,厚度为≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰自然；3、油漆工艺：采用采用“大宝”、“展辰”、“华润”等品牌环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。 4、五金：导轨、锁具、铰链、合页等采用知名品牌的优质五金配件如百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、HAFELE、FGV、BMB、DTC，所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象。 5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。6、成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量≤0.5mg/L；表面涂层铬含量≤25mg/kg，镉含量≤50mg/kg，铅含量≤90mg/kg（检测方法按GB 6675.4-2014）；漆膜耐湿热不低于2级，抗冲击不低于2级。 | 1 |  |  |
| 2 | 套房区域 | 美人靠 |  | 1800\*780\*810 | 1、面料：面料符合GB/T 24346-2009，28天内黑曲霉、绿色木霉的长霉等级达到1级及以上。海绵：采用等同于“圣诺盟”高密度、高回弹一次成型PU泡绵，符合GB/T 10802-2006，密度≥45kg/m³，回高密度海棉，密度30kg/㎡、回弹率40%；2、框架：采用橡木、黑胡桃、白蜡木材质,经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，含水率≤12%；实木防霉检测符合LY/T 1926-2010，28天内黑曲霉、绿色木霉的长霉等级达到1级及以上。 3、油漆工艺：采用“大宝”、“展辰”、“华润”等品牌环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。 4、五金：导轨、锁具、铰链、合页等采用知名品牌的优质五金配件如百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、HAFELE、FGV、BMB、DTC，所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象。5.胶粘剂：采用水基型环保胶粘剂，符合GB 18583-2008，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L。  | 1 |  |  |
| 3 | 套房区域 | 电视柜 |  | 1860\*500\*750 | 1. 基材：“大亚”、“福人”、“丽人”、“千年舟”等品牌优质环保多层板，厚度18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³（检测方法按GB 18580-2017），挥发性有机物释放量≤0.4mg/m²·h（72h）（检测方法按HJ 571-2010)。 2、贴 面：黑胡桃、白蜡木、橡木木皮等天然木皮,厚度为≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰自然；

3、油漆工艺：采用采用“大宝”、“展辰”、“华润”等品牌环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。 4、五金：导轨、锁具、铰链、合页等采用知名品牌的优质五金配件如百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、HAFELE、FGV、BMB、DTC，所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象。 5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。6、成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量≤0.5mg/L；表面涂层铬含量≤25mg/kg，镉含量≤50mg/kg，铅含量≤90mg/kg（检测方法按GB 6675.4-2014）；漆膜耐湿热不低于2级，抗冲击不低于2级。 | 1 |  |  |
| 4 | 套房区域 | 书桌 |  | D1000\*750 | 1、基材：“大亚”、“福人”、“丽人”、“千年舟”等品牌优质环保多层板，厚度18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³（检测方法按GB 18580-2017），挥发性有机物释放量≤0.4mg/m²·h（72h）（检测方法按HJ 571-2010)。 2、贴 面: 黑胡桃、白蜡木、橡木木皮等天然木皮,厚度为≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰自然；3、油漆工艺：采用采用“大宝”、“展辰”、“华润”等品牌环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。 4、五金：导轨、锁具、铰链、合页等采用知名品牌的优质五金配件如百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、HAFELE、FGV、BMB、DTC，所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象。 5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。6、成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量≤0.5mg/L；表面涂层铬含量≤25mg/kg，镉含量≤50mg/kg，铅含量≤90mg/kg（检测方法按GB 6675.4-2014）；漆膜耐湿热不低于2级，抗冲击不低于2级。 | 1 |  |  |
| 5 | 套房区域 | 书椅 |  | 500\*550\*850 | 1、面料：真皮符合GB/T 16799-2018，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥45N，气味≤1级，游离甲醛未检出。海绵：采用等同于“圣诺盟”高密度、高回弹一次成型PU泡绵，符合GB/T 10802-2006，密度≥45kg/m³，回高密度海棉，密度30kg/㎡、回弹率40%；2、框架：采用橡木、黑胡桃、白蜡木材质,经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，含水率≤12%；实木防霉检测符合LY/T 1926-2010，28天内黑曲霉、绿色木霉的长霉等级达到1级及以上。 3、油漆工艺：采用“大宝”、“展辰”、“华润”等品牌环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。 4.胶粘剂：采用水基型环保胶粘剂，符合GB 18583-2008，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L。 | 1 |  |  |
| 6 | 套房区域 | 三人沙发 |  | 2100\*800\*810 | 1、面料：面料符合GB/T 24346-2009，28天内黑曲霉、绿色木霉的长霉等级达到1级及以上。海绵：采用等同于“圣诺盟”高密度、高回弹一次成型PU泡绵，符合GB/T 10802-2006，密度≥45kg/m³，回高密度海棉，密度30kg/㎡、回弹率40%；2、框架：采用橡木、黑胡桃、白蜡木材质,经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，含水率≤12%；实木防霉检测符合LY/T 1926-2010，28天内黑曲霉、绿色木霉的长霉等级达到1级及以上。 3、 油漆工艺：采用采用“大宝”、“展辰”、“华润”等品牌环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。 4、五金：导轨、锁具、铰链、合页等采用知名品牌的优质五金配件如百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、HAFELE、FGV、BMB、DTC，所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象。5、胶粘剂：采用水基型环保胶粘剂，符合GB 18583-2008，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L。 | 1 |  |  |
| 7 | 套房区域 | 长茶几 |  | 1100\*800\*450 | 1、基材：“大亚”、“福人”、“丽人”、“千年舟”等品牌优质环保多层板，厚度18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³（检测方法按GB 18580-2017），挥发性有机物释放量≤0.4mg/m²·h（72h）（检测方法按HJ 571-2010)。 2、贴 面: 黑胡桃、白蜡木、橡木木皮等天然木皮,厚度为≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰自然；3、油漆工艺：采用采用“大宝”、“展辰”、“华润”等品牌环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。 4、五金：导轨、锁具、铰链、合页等采用知名品牌的优质五金配件如百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、HAFELE、FGV、BMB、DTC，所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象。5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。6、成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量≤0.5mg/L；表面涂层铬含量≤25mg/kg，镉含量≤50mg/kg，铅含量≤90mg/kg（检测方法按GB 6675.4-2014）；漆膜耐湿热不低于2级，抗冲击不低于2级。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |
| **标间共计14间** |
| 8 | 标房区域 | 床箱 |  | 1200\*2000\*350 | 1、基材：“大亚”、“福人”、“丽人”、“千年舟”等品牌优质环保多层板，厚度18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³（检测方法按GB 18580-2017），挥发性有机物释放量≤0.4mg/m²·h（72h）（检测方法按HJ 571-2010)。 2、贴 面: 黑胡桃、白蜡木、橡木木皮等天然木皮,厚度为≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰自然；3、油漆工艺：采用采用“大宝”、“展辰”、“华润”等品牌环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。 4、五金：导轨、锁具、铰链、合页等采用知名品牌的优质五金配件如百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、HAFELE、FGV、BMB、DTC，所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象。 5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。6、成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量≤0.5mg/L；表面涂层铬含量≤25mg/kg，镉含量≤50mg/kg，铅含量≤90mg/kg（检测方法按GB 6675.4-2014）；漆膜耐湿热不低于2级，抗冲击不低于2级。 | 28 |  |  |
| 9 | 标房区域 | 休闲沙发+脚凳 |  | 680\*678\*950 | 1、面料：面料符合GB/T 24346-2009，28天内黑曲霉、绿色木霉的长霉等级达到1级及以上。海绵：采用等同于“圣诺盟”高密度、高回弹一次成型PU泡绵，符合GB/T 10802-2006，密度≥45kg/m³，回高密度海棉，密度30kg/㎡、回弹率40%；2、框架：采用橡木、黑胡桃、白蜡木材质,经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，含水率≤12%；实木防霉检测符合LY/T 1926-2010，28天内黑曲霉、绿色木霉的长霉等级达到1级及以上。 3、油漆工艺：采用“大宝”、“展辰”、“华润”等品牌环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。 4、五金：导轨、锁具、铰链、合页等采用知名品牌的优质五金配件如百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、HAFELE、FGV、BMB、DTC，所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象。5、胶粘剂：采用水基型环保胶粘剂，符合GB 18583-2008，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L。  | 14 |  |  |
| 10 | 标房区域 | 书桌（同套房区域） |  | D1000\*750 | 1、基材：“大亚”、“福人”、“丽人”、“千年舟”等品牌优质环保多层板，厚度18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³（检测方法按GB 18580-2017），挥发性有机物释放量≤0.4mg/m²·h（72h）（检测方法按HJ 571-2010)。 2、贴 面: 黑胡桃、白蜡木、橡木木皮等天然木皮,厚度为≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰自然；3、油漆工艺：采用采用“大宝”、“展辰”、“华润”等品牌环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。 4、五金：导轨、锁具、铰链、合页等采用知名品牌的优质五金配件如百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、HAFELE、FGV、BMB、DTC，所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象。5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。6、成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量≤0.5mg/L；表面涂层铬含量≤25mg/kg，镉含量≤50mg/kg，铅含量≤90mg/kg（检测方法按GB 6675.4-2014）；漆膜耐湿热不低于2级，抗冲击不低于2级。 | 14 |  |  |
| 11 | 标房区域 | 书桌边柜 |  | 2100\*500\*650 | 1、基材：“大亚”、“福人”、“丽人”、“千年舟”等品牌优质环保多层板，厚度18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³（检测方法按GB 18580-2017），挥发性有机物释放量≤0.4mg/m²·h（72h）（检测方法按HJ 571-2010)。 2、贴 面: 黑胡桃、白蜡木、橡木木皮等天然木皮,厚度为≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰自然；3、油漆工艺：采用采用“大宝”、“展辰”、“华润”等品牌环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。 4、五金：导轨、锁具、铰链、合页等采用知名品牌的优质五金配件如百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、HAFELE、FGV、BMB、DTC，所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象。5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。6、成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量≤0.5mg/L；表面涂层铬含量≤25mg/kg，镉含量≤50mg/kg，铅含量≤90mg/kg（检测方法按GB 6675.4-2014）；漆膜耐湿热不低于2级，抗冲击不低于2级。 | 14 |  |  |
| 12 | 标房区域 | 书椅（同套房区域） |  | 560\*680\*850 | 1、面料：真皮符合GB/T 16799-2018，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥45N，气味≤1级，游离甲醛未检出。海绵：采用等同于“圣诺盟”高密度、高回弹一次成型PU泡绵，符合GB/T 10802-2006，密度≥45kg/m³，回高密度海棉，密度30kg/㎡、回弹率40%；2、框架：采用橡木、黑胡桃、白蜡木材质,经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，含水率≤12%；实木防霉检测符合LY/T 1926-2010，28天内黑曲霉、绿色木霉的长霉等级达到1级及以上。 3、油漆工艺：采用“大宝”、“展辰”、“华润”等品牌环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。 4.胶粘剂：采用水基型环保胶粘剂，符合GB 18583-2008，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤30g/L。 | 28 |  |  |
| 13 | 标房区域 | 电视柜 |  | 1860\*500\*750 | 1、基材：“大亚”、“福人”、“丽人”、“千年舟”等品牌优质环保多层板，厚度18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³（检测方法按GB 18580-2017），挥发性有机物释放量≤0.4mg/m²·h（72h）（检测方法按HJ 571-2010)。 2、贴 面: 黑胡桃、白蜡木、橡木木皮等天然木皮,厚度为≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰自然；3、油漆工艺：采用采用“大宝”、“展辰”、“华润”等品牌环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。 4、五金：导轨、锁具、铰链、合页等采用知名品牌的优质五金配件如百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、HAFELE、FGV、BMB、DTC，所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象。 5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。6、成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量≤0.5mg/L；表面涂层铬含量≤25mg/kg，镉含量≤50mg/kg，铅含量≤90mg/kg（检测方法按GB 6675.4-2014）；漆膜耐湿热不低于2级，抗冲击不低于2级。 | 14 |  |  |
| 14 | 标房区域 | 行李架 |  | 800\*500\*550 | 1、基材：“大亚”、“福人”、“丽人”、“千年舟”等品牌优质环保多层板，厚度18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³（检测方法按GB 18580-2017），挥发性有机物释放量≤0.4mg/m²·h（72h）（检测方法按HJ 571-2010)。 2、贴 面: 黑胡桃、白蜡木、橡木木皮等天然木皮,厚度为≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰自然；3、油漆工艺：采用采用“大宝”、“展辰”、“华润”等品牌环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。 4、五金：导轨、锁具、铰链、合页等采用知名品牌的优质五金配件如百隆BLUM、海蒂诗HETTICH、HAFELE、FGV、BMB、DTC，所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象。 5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。6、成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，其中甲醛释放量≤0.5mg/L；表面涂层铬含量≤25mg/kg，镉含量≤50mg/kg，铅含量≤90mg/kg（检测方法按GB 6675.4-2014）；漆膜耐湿热不低于2级，抗冲击不低于2级。 | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总计 |  |

**十六、评分标准**

1.技术分（50分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| 1 | 企业综合实力、荣誉（4分） | 1. 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、且认证范围包含酒店家具各得1分，最多2分；
2. 投标人具有诚信管理体系认证证书内容包含酒店家具得1分，缺一不得分；

3、投标人具有有效期内的守合同重信用证书的得1分。（政府部门颁发的用网站截图并加盖投标人公章） | 0-4分 |
| 2 | 环保（3分） | 1. 投标人具有家具中有害物质限量认证证书，认证范围包含木家具认证产品为（桌类、椅凳类、床类、柜架类）的得3分。

投标文件中提供加盖投标人公章的证书复印件,并提供全国认证认可信息公共服务平台查询结果的相应截图http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）政府部门颁发的用网站截图并加盖投标人公章 | 0-3分 |
| 3 | 业绩（1分） | 投标人具有自2020年1月以来完成的类似业绩合同，提供3份及以上得1分。（投标文件中提供中标网站截图、中标通知书、合同复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 0-1分 |
| 4 | 产品检测报告（3分） | 投标人提供2019年7月以来具有CMA资质的检测机构出具的成品检测报告，包括桌类，柜类；床类，每提供一份得1分，最高得3分。（投标文件中提供加盖投标人公章的证书复印件,不在有效期内的不得分，原件备查） | 0-3分 |
| 5 | 原材料检验报告（6分） | 投标人提供2020年1月1日以来具有CMA资格的第三方检测机构出具的原材料合格检测报告，原件带至开标现场核查，否则不得分：所提供的检测报告中应当包含但不限于以下检测数据：①多层板：符合GB 18580-2017，检测甲醛释放量≤0.02mg/m³等，全部符合得1分，缺检测项或有一项不符合或不合格不得分。②导轨：符合QB/T 2454-2013，检测过载、功能、耐腐蚀性等，全部符合得1分，缺检测项或有一项不符合或不合格不得分。③面料：防霉测试等级达到1级及以上。全部符合得2分，缺检测项或有一项不符合或不合格不得分。④实木：防霉测试等级须达到1级及以上。全部符合得2分，缺检测项或有一项不符合或不合格不得分。 | 0-6分 |
| 6 | 供货的措施与方案（1分） | 根据投标人提供供货期响应招标文件情况，供货措施及方案科学有效性，供货措施及方案存在欠缺、影响或者可能影响供货的，由评标委员会进行分析比较、评议、确定档次，独立打分。 | 0-1分 |
| 7 | 安装、验收的方案和措施（2分） | 根据投标人提供针对本项目的合理运输安装方案、安排参与项目的负责人、专业技术安装人员、装卸人员的素质、技术能力、经验和人数，由评标委员会进行分析比较、评议、确定档次，独立打分。 | 0-2分 |
| 8 | 产品质量保障措施（2分） | 根据投标人对原材料、半成品、外购件质量的保障措施；对含水率、甲醛量、色泽等过程检测的方法与有效控制的手段措施等情况，由评标委员会进行分析比较、评议、确定档次，独立打分。有相对应内容的不得分；有相对应内容且空洞、不实或不着边际的，原则上不得分。 | 0-2分 |
|  | 样品（25分） | 1. 提供多层板、木皮、五金的投标小样。样品要求完好无损、色泽均匀、符合环保标准，所用材料和品牌需符合招标文件要求，由评委根据以上情况酌情打分，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供或认定为差的得0分。
2. 书桌一张：根据材质、外观、制作工艺、及实用性由评委比较评分，优秀得10分，良好得6.0分，一般得3.0分，未提供或认定为差的得0分。

3、书椅一把 ：根据材质、外观、制作工艺、及实用性由评委比较评分，优秀得10分，良好得6.0分，一般得3.0分，未提供或认定为差的得0分。 | 25 |
| 9 | 优惠政策（1分） | 为响应《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，投标人为小微企业的，得1分，需要提供小微企业声明函和国家企业信用信息公示系统的小微企业名录证明截图，不提供不得分。（投标文件中提供声明函和网站截图并加盖投标人公章） | 0-1分 |
| 10 | 售后服务（2分） | 投标人具有CTEAS顾客满意度认证证书十星级及全国商品售后服务达标认证证书五星级，得1分；。注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台相关材料截图扫描http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page | 0-1分 |
| 根据投标人售后服务承诺及售后服务响应体系和保障措施的合理性、完备性评分。主要参考指标包括整体售后服务方案、质量保证期限、维修服务技术力量、售后服务响应时间承诺、维修服务场所距项目所在地的远近情况、配件储备情况以及其他与售后服务相关的优惠措施等，由评标委员会进行分析比较、评议、确定档次，独立打分。 | 0-1分 |

**注：所有的证书及检测报告必须在有效期内，不在有效期内的不得分。中标后业主有权对中标人的资质证书原件进行重新审核，若发现内容不符或造假，则取消中标资格，同时依法承担相应责任。**

2.价格分（50分）

|  |  |
| --- | --- |
| 价格权值 | 计算方法 |
| 价格权值=0.5 | 最低有效投标价格为评标基准价投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

**十七、投标附件格式**

附件1、投标报价一览表

投标单位： （盖章）

授权代表： （签字或签章）

**备注：**1**．**统一采用人民币报价；

1. 确有需要此表在不改变格式情况下可酌情添加，型号与配置必须写详细；
2. 须承诺量大价格从优，具体协商确定。